Hướng Dẫn

**I/ Module relay**

- Hidden access point ( name, pass) :

4ypanel\_1 , 0918180212

4ypanel\_2 , 0918180212

4ypanel\_3 , 0918180212

4ypanel\_4 , 0918180212

- Phương thức điều khiển:

On: <http://192.168.10.1/?4ypv=on>

Off: <http://192.168.10.1/?4ypv=off>

On timer: <http://192.168.10.1/?4ypv=onX> ( X= 1,2,3, … 255 )

**II/ Module USB**

- Serial baud : 9600

- Uart string :

on <=> <http://192.168.10.1/?4ypv=on>

off <=> http://192.168.10.1/?4ypv=off

onX <=> : <http://192.168.10.1/?4ypv=onX> ( X= 1,2,3, … 255 )